**2LINE Athene BOX**

Glasfaserabschlusspunkt (Gf-AP) Teilnehmeranschlussdose (TA)

Optischer Abschlusspunkt oder Teilnehmeranschlussdose in Ein-/ und Mehrfamilienhäuser

* Zur Montage an der Wand oder auf Unterputzdosen
* Als Umsetzpunkt von Außen- auf Inhouse-Kabel und als Teilnehmeranschlussdose in der Wohnung
* Aufnahme von max. 3 Kupplungen und 12 Spleißverbindungen
* Aufnahmekapazität von 3x SC- Pigtails oder 6x LC-Pigtails
* Röhrchen/ Kabeleinführung und Fixierung bis max. Ø10mm
* Einsatz von Gas-/ Wasser - Stopp
* Biegeradiengerechte Faserführung mit Ablagemöglichkeit von Faserüberlängen
* Kabeleinführung von unten oder von hinten mit Abdichtung und integrierter Zugabfangung
* Schließung selbstverrastend, mittels Torx-Schraube oder Plombe gegen unbefugtes Öffnen
* Aufklappbarer, rastender Deckel
* Austauschbarer Spleißhalter zur Ablage von Schrumpf- oder Crimpspleißsschutzelementen
* Kombinierbar mit Kabelüberlängenbox zum Einsatz mit konfektionierten Kabel

**Lieferumfang**

* Spleißschutzhalter 12x Crimp oder 6x Schrumpf
* Kabeleinführungstülle mit Membran (max.Ø7mm)
* Kabelbinder
* Schrauben zur Befestigung des Aramidgarns
* Schließschraube Torx
* Montageanleitung
* Wandbefestigung (Universaldübel und Schrauben)
* Beigelegte Kupplungen und Pigtails (gelb) (optional)
* Kundenlogo (optional)

**Varianten**

Artikel: 2LINE Athene KÜB

**Prüfungen/Normen**

Schutzklasse IP20

Stoßfestigkeit IK07

Selbstverlöschend nach UL94 V0 und UV-beständig

**Werkstoff**

Kunststoff, Signalweiß RAL 9003

**Maße**

HxBxT[mm]: 135x96x27

**Bestellbezeichnung**

2LINE Athene BOX

**Artikelnummer**

21073

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99