**2LINE Optical Distribution Frame ODF 220 Aktiv**

Optisches Verteilergestell

max. möglich bis zu 42HE

* Möglichkeit der spiegelverkehrten Montage
* Möglichkeit Lieferung zerlegt oder aufgebaut
* Ausbau mit 19” Baugruppen
* Tiefenverstellbare 19” Schienen
* Integrierte Patch-Kabelführung
* Erdungsmöglichkeit
* Gestellfüße höhenverstellbar
* Gestellbefestigung an der Wand, am Boden und seitliche Anreihung
* Patchkabelführung von Gestell zu Gestell oben und unten möglich
* Kabeleinführung von oben

**Lieferumfang**

* Aufgebaut oder zerlegt (optional)
* Patchkabelmanagement rechts (Standard) oder links (optional)
* 2LINE ODF Türenset, 2-teilig mit 3-Punkt Stangenschließsystem, Schwenkhebel vorbereitet für Profilhalbzylinder (optional)
* 2LINE ODF Seitenwand (optional)
* 2LINE ODF 220 Aktiv
* Montageanleitung
* 2LINE Kabelkanalsystem oben und unten (optional)
* 2LINE Tiefenadapter zur Vergößerung der Einbautiefe (optional)

**Werkstoff**

Edelstahl, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in RAL7035, Kunststoff

**Maße**

Maße HxBxT [mm]: 2200x900x600

**Bestellbezeichnung**

2LINE ODF 220 Aktiv

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99