**2LINE Customer Outlet Box COB**

Wandverteiler

* Kabeleinführung von unten
* Deckel abnehmbar inkl. Schloss und Schlüssel
* Bündeladerüberlängenablage mit Loop-Möglichkeit
* Abgedichtete modulare Bodenplatten: mit variablen Kabeldurchführungseinsätzen für Durchmesser von 3 bis 20mm alternativ mit Bürstenleisten
* Einsatz von E&MMS Kassetten mit Aufnahmemöglichkeit von Splittern für Crimp- oder Schrumpfspleißschutz

**Lieferumfang**

* Kupplungen und Pigtails (optional)
* Kabeldurchführungen (Ø1,5 – 35mm) (optional)
* Spleißkassetten (Crimp- oder Schrumpfspleißschutz) (optional)
* Kassetten mit PLC-Splittern (optional)
* Patch-Feld für max. 84 Kupplungen (optional)
* 1 Stk. 2LINE COB Größe L
* ZEA (Zentralabfangungselement) (optional)
* Geteilte Haube mit zwei unterschiedlichen Schlössern (nur bei Artikel: 21497)

**Prüfungen/Normen**

Schutzklasse IP54

**Werkstoff**

Stahl verzinkt, Kunststoff, RAL7035

**Maße**

HxBxT [mm] 617x640x160

**Bestellbezeichnung**

2LINE COB Gr. L

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99