**2LINE Customer Outlet Box COB**

Wandverteiler

<ul><li>Kabeleinführung von unten&nbsp;</li><li>Deckel abnehmbar inkl. Schloss und Schlüssel&nbsp;</li><li>Bündeladerüberlängenablage mit Loop-Möglichkeit&nbsp;</li><li>Abgedichtete modulare Bodenplatten: mit variablen Kabeldurchführungseinsätzen für Durchmesser von 3 bis 20mm alternativ mit Bürstenleisten&nbsp;</li><li>Einsatz von E&amp;MMS Kassetten mit Aufnahmemöglichkeit von Splittern für Crimp- oder Schrumpfspleißschutz</li></ul>

**Lieferumfang**

* Kupplungen und Pigtails (optional)
* Kabeldurchführungen (Ø1,5 – 35mm) (optional)
* Spleißkassetten (Crimp- oder Schrumpfspleißschutz) (optional)
* Kassetten mit PLC-Splittern (optional)
* Patch-Feld für max. 48 Kupplungen (optional)
* ZEA (Zentralabfangungselement) (optional)
* 1 Stk. 2LINE COB Größe S

**Prüfungen/Normen**

Schutzklasse IP54

**Werkstoff**

Stahl verzinkt, Kunststoff, RAL7035

**Maße**

HxBxT [mm] 540x265x160

**Bestellbezeichnung**

2LINE COB Gr. S

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99