**2LINE Ablageboxen**

Ablageboxen

2LINE Bündeladerablagebox:

Bündeladerzuführung mittels 2xFlexschlauch

AußenØ: 21mm

InnenØ: 16mm

**Lieferumfang**

1 Stk. 2LINE Bündeladerablagebox oder 1 Stk. 2LINE Patchkabelablagebox Befestigungsmaterial

**Werkstoff**

Stahlblech beschichtet RAL 7035

**Maße**

HxBxT[mm]: 88x350x280

**Bestellbezeichnung**

2LINE Ablageboxen

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99