LC-Patchkabelsystem

zur Steckverbindung zwischen 2-LINE G-BOX und Hausanschluss

Zur Herstellung des Kundenanschlusses und zur einfachen Steckverbindung zwischen 2-LINE G-BOX und Kundengebäude im Erdreich. Ausgestattet mit sechs Glasfasern, davon 2 mit LC/APC-Steckern. Angepasste Kabellänge, passend zur 2LINE G-BOX KÜB, zur geschützten Ablage der Überlänge im Dichtgehäuse. Längswasserdicht auf der gesamten Kabellänge.

Lieferumfang
Prüfungen/Normen

IP68



Bestellbezeichnung
2LINE G-BOX CAB LC

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH



Hauff-Technik GRIDCOM GmbH
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Hauff-Technik GRIDCOM GmbH
Geiselroter Heidle 1
73494 Rosenberg, GERMANY
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