**Wellrohr-Set**

zur geschützten Verlegung der Hauff-Kabelsysteme

Zur geschützten Verlegung des 2-LINE G-BOX Kabelsystems oder eines Glasfaserkabels bis in die Pylone. Eigenschaften: Länge 0,75 m, beidseitiger Clip zum Anschluss an die 2LINE G-BOX, einseitige Dichtungstülle.

**Lieferumfang**

* 2 Stück Wellrohr-Anschlusskupplung
* 1 Stück Gummitülle
* 0,75 m Wellrohr Øi 24 mm

**Bestellbezeichnung**

2LINE G-BOX WR SET

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99