**2LINE Helios BOX**

Glasfaserabschlusspunkt

* Aufnahme von bis zu 13 Kupplungen (LC-Duplex, SC oder E2000)
* Aufnahme von 28 Crimp- oder 14 Schrumpfspleißen
* Durch Einbau von 7 Kassetten auf 112 Crimp- oder 98 Schrumpfspleiße erweiterbar
* Trennung zwischen Patch- und Spleißbereich durch Innendeckel
* Optimiert für Installationen mit vorkonfektionierten Kabeln
* Vielseitige Möglichkeiten zur Bündelader- und Kabelüberlängenablage

**Lieferumfang**

* 2LINE Helios BOX
* Montagematerial
* Montageanleitung via QR-Code
* Innendeckel (optional)
* Kupplungen und Pigtails (optional)
* Schloss (optional)
* Spleißkassetten (optional)
* Beschriftungsetikett (optional) (Bedruckung nach Kundenwunsch möglich)

**Prüfungen/Normen**

Schutzklasse IP54

Selbstverlöschend nach UL94 V0

**Werkstoff**

Kunststoff PC / ABS, Signalweiß RAL 9003

UV-beständig

**Maße**

HxBxT [mm] 384x235x113

**Bestellbezeichnung**

2LINE Helios BOX

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99