**2LINE Hermes BOX**

Glasfaserabschlusspunkt

* Aufnahme von max. 6 Kupplungen und 24 Spleißverbindungen
* Aufnahmekapazität von 6x SC- Pigtails oder 6x E2000-Pigtails oder 12x LC-Pigtails
* Kabel-/Röhrcheneinführung max. ø 12mm von unten
* Möglichkeit zum Einsatz von handelsüblichen Einzelzugabdichtungen im Gehäuse
* Deckelschließung selbstverrastend und Rillen- oder Torxschraube und plombierbar
* Aufklappbarer, rastender Deckel
* UV- und witterungsbeständig
* Biegeradiengerechte Faserführung mit Ablagemöglichkeit von Faserüberlängen
* Austauschbarer Spleißhalter zur Ablage von Schrumpf- oder Crimpspleißsschutzelementen

**Lieferumfang**

* Wandbefestigungsmaterial
* Optional: Kundenlogo

**Prüfungen/Normen**

Schutzklasse IP54 (bei innenliegenden Kupplungen)

Schutzklasse IP20 (bei außenliegenden Kupplungen)

Flammhemmend UL94 V-0

**Werkstoff**

Kunststoff, Farbe RAL9003

**Maße**

Maße HxBxT [mm]: 235x172x36

**Bestellbezeichnung**

2LINE Hermes BOX

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99