**2LINE Zelos BOX**

Glasfaserabschlusspunkt

* Aufnahme von max. 12 Kupplungen und 24 Spleißverbindungen
* Aufnahmekapazität von 12x SC- Pigtails oder 12x E2000-Pigtails oder 24x LC-Pigtails
* Kabel-/Röhrcheneinführung max. ø 13mm von unten
* Möglichkeit zum Einsatz von handelsüblichen Einzelzugabdichtungen im Gehäuse
* Deckelschließung selbstverrastend und Rillen- oder Torx-Schraube und plombierbar
* Aufklappbarer, rastender Deckel
* Möglichkeit zur Anreihung zur Kapazitätserweiterung
* Biegeradiengerechte Faserführung mit Ablagemöglichkeit von Faserüberlängen
* Austauschbarer Spleißhalter zur Ablage von Schrumpf- oder Crimpspleißsschutzelementen

**Lieferumfang**

* Wandbefestigungsmaterial
* Optional: beigelegte Kupplungen und Pigtails (gelb), 2LINE ZAF, Kundenlogo. Schloss für Zugriffsschutz

**Prüfungen/Normen**

Schutzklasse IP54 (bei innenliegenden Kupplungen)

Schutzklasse IP20 (bei außenliegenden Kupplungen)

Flammhemmend UL94 V-0

**Werkstoff**

Kunststoff, Farbe RAL9003

**Maße**

Maße HxBxT [mm]: 300x194x64

**Bestellbezeichnung**

2LINE Zelos BOX

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99