**2LINE Netzverteiler NVt 82**

Glasfaser-Netzverteiler

Passiver Verteilerpunkt im FTTx-Glasfasernetzwerk

* Gehäuse und Sockel aus glasfaserverstärktem 100% recyclefähigen Polycarbonat, beschichtet in RAL 7038 mit umweltfreundlichem Lack
* Zentraler Erdungspunkt
* Tür mit Schwenkhebel, vorbereitet zum Einbau eines Halbprofilzylinders
* Sockel mit abnehmbarer Frontklappe und C-Schiene zur Fixierung der Rohrverbände
* Innenausbau Schwenkrahmen mit E&MMS-Kassettensystem und Fasermanagement
* Innenrückwand für Röhrchen- und Kabelmanagement mit Kabelüberlängenablage
* Fixierungen der ankommenden Kabel mit Zentralelementabfangung
* Überlängenablage unbenutzter oder ungeschnittener Bündeladern (Loop-Funktion)
* Überlängenablage der abgehenden Kabel
* Überführung und Abfangung der Kabel in den Spleißbereich
* Geschützte Führung der Bündeladern zum Spleißbereich
* Integration von Splitter möglich

**Lieferumfang**

* 2-reihiges Spleißkassettensystem mit max.144 Rastplätzen für bis zu 1.728 Crimpspleiß- oder 864 Schrumpfspleiß-Schutzablagen
* Abgedichtete Bodenplatte mit bis zu 8 Durchführungen für Rohrverbände und zusätzliche Kabeldurchführungen: Abgang: 192x 7mm oder 96x 10mm Mikrorohre; Zugang: 3,5 - 20mm
* 1 Stk. 2LINE NVt 82

**Prüfungen/Normen**

Schlagfestigkeit IK10

Schutzklasse IP54

**Werkstoff**

Glasfaserverstärktes Polycarbonat, Aluminium, Edelstahl

**Maße**

Gehäuse HxBxT [mm]: 998x754x310; Sockel HxBxT [mm]: 1060x754x284

**Bestellbezeichnung**

2LINE NVt 82

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99