**2LINE Iris+ BOX**

Teilnehmeranschlussdose (TA)

Optische Teilnehmeranschlussdose zum Abschluss der Glasfaser in der Wohnung

* Zur Montage an der Wand oder auf Unterputzdosen
* Aufnahme von max. 2 Kupplungen und 12 Spleißverbindungen
* Aufnahmekapazität von 2x SC-Pigtails oder 4x LC-Pigtails
* Kabeleinführung max. Ø7mm von hinten oder von unten mit Abdichtung und integrierter oder optionaler zusätzlicher Zugabfangung
* Schließung selbstrastend und Sicherheitsklebestreifen gegen unbefugtes Öffnen
* Aufklappbarer, rastender Deckel
* Biegeradiengerechte Faserführung mit Ablagemöglichkeit von Faserüberlängen
* Austauschbarer Spleißhalter zur Ablage von Schrumpf- oder Crimpspleißschutz

**Lieferumfang**

* 1 Stk. 2LINE Iris⁺ BOX (mit integriertem Spleißschutzhalter)
* 1 Stk. Kabeleinführungstülle mit Membran (max. Ø7mm)
* 4 Stk. Schrauben zur Zugabfangung am Aramidgarn
* 1 Stk. Kabelbinder
* 1 Satz Wandbefestigung (Universaldübel und Schrauben)
* 1 Stk. Klarsichtfenster und Beschriftungsetikette (Bedruckung nach Kundenwunsch möglich)
* 1 Stk. Sicherheitsklebestreifen
* 1 Stk. Schraube und Mutter für Schließung
* Montageanleitung via QR-Code
* Kupplungen und Pigtails (gelb) beigelegt (optional)
* 2LINE Zugabfangungselement (optional)
* DIN - Hutschiene (optional)

**Prüfungen/Normen**

Schutzklasse IP40

Stoßfestigkeit IK07

Brandschutzklasse UL94 V0

**Werkstoff**

Kunststoff PC / ABS, selbstverlöschend nach UL94 V0, UV- beständig

**Maße**

HxBxT[mm]: 120x80x25

**Bestellbezeichnung**

2LINE Iris<sup>+</sup> BOX

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99