**Membran-Injektionssystem**

für Gebäude mit oder ohne Keller

Zum Einbau in alle gängigen Wandarten nach DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E und WU-Beton nach DIN 1045. Inklusive 2-Komponenten-Harz RESINATOR.

**Lieferumfang**

* 1 Stück 2LINE MIS25
* 1 Stück RESINATOR-Doppelspritze, 25ml
* 1 Stück Wandabschlusselement

**Werkstoff**

Membranmanschette: TPE

Folienflansch: Alu-Kunststoff-Verbundfolie mit Butylkautschuk

Wandabschlusselement: PCFR

**Maße**

Anwendungsbereich: 1 Glasfaserkabel mit Øa 6 - 13 mm

für Bohrungen Øi: 25 mm

für Wandstärken ab 150 mm

**Bestellbezeichnung**

2LINE MIS25 1x6-13 PRO

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99