**2LINE Netzverteiler NVt 96**

Glasfaser-Netzverteiler

**Lieferumfang**

* 1 Stk. 2LINE NVt 96
* 2-reihiges Spleißkassettensystem mit max.144 Rastplätzen für bis zu 1.728 Crimpspleiß- oder 1.728 Schrumpfspleiß-Schutzablagen
* Abgedichtete Bodenplatte mit Zugabfangung für Abgangsbereich

**Varianten**

Ausführung: NVt 96

**Prüfungen/Normen**

Sicherheitsstufe Einbruchhemmung (nach DIN 47609): T3

Schutzklasse IP54

**Werkstoff**

Polycarbonat

**Maße**

Gehäuse inkl. Sockel HxBxT [mm]: 2110x775x340

**Bestellbezeichnung**

2LINE NVt 96

**Artikelnummer**

22136

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99