**2LINE Netzverteiler NVt 24**

Glasfaser-Netzverteiler

**Lieferumfang**

* 1 Stk. 2LINE NVt 24
* Spleißkassettensystem 1-reihig mit max. 36 Rastplätzen für bis zu 432 Crimpspleiß- oder 432 Schrumpfspleiß-Schutzablagen
* Abgedichtete Bodenplatte mit Zugabfangung für Abgangsbereich

**Varianten**

Ausführung: NVt 24

**Prüfungen/Normen**

Sicherheitsstufe Eibruchhemmung: Geprüft in Anlehnung an RC2 DIN EN 1627

Schutzklasse IP54

**Werkstoff**

Polycarbonat

**Maße**

Gehäuse inkl. Sockel HxBxT [mm]: 1635x308x215

**Bestellbezeichnung**

2LINE NVt 24

**Artikelnummer**

22141

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99