**2LINE POM**

Patchkabelüberlängenmanagement

**Lieferumfang**

**Werkstoff**

Edelstahl, Stahlblech beschichtet RAL7035

**Maße**

HxBxT[mm]: 2200/1800x600/300x300

**Bestellbezeichnung**

2LINE POM

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99