**Pylone**

zur Aufbewahrung eines Kabelsystems

Abnehmbare Pylone zur Kennzeichnung während der Bauphase. Sicherer Aufbewahrungsort für Glasfaserkabeldepot oder vorinstalliertes Kabelsystem während der Bauphase.

**Lieferumfang**

**Werkstoff**

PP

**Maße**

Höhe: 302,5 mm

**Bestellbezeichnung**

2LINE G-BOX PYL

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99