**Überlängenbox**

zum Einbau auf dem Kundengrundstück

Eigenschaften: 1 Stück Einführungstopf mit Deckel inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung des Wellrohrs an der Kabelüberlängenbox. Set beinhaltet alle zum Anschluss an die 2LINE G-BOX nötigen Teile für die geschützte Verlegung des Glasfaserkabels bis zum Kundengebäude.

**Lieferumfang**

* 2 Stück 2LINE G-BOX Wellrohr-Clip
* 1 Stück Deckel Überlängenbox
* 4 Stück Clip Überlängenbox
* 1 Stück Einführungstopf

**Bestellbezeichnung**

2LINE G-BOX UEB

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99