**Einführungstopf**

zur Fixierung am Grundbauteil

Zur schraubenlosen Fixierung über Rastfunktion. Möglichkeit zum Ein- und Ausführen von bis zu 4 Micropipes im Durchmesserbereich von 7, 10 oder 12mm. Öffnungen sind werksseitig verschlossen.

**Lieferumfang**

**Werkstoff**

ABS

**Bestellbezeichnung**

2LINE G-BOX EFT

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99